报道机和显示屏参考配置

（一）报道机参考配置

控制主机：CPU不低于I3-3110U（或与其等价性能）；实配≥4GB DDR4内存；配置RJ45网络接口；配置VGA，HDMI，LVDS视频接口；配置≥6个USB接口，以及其它接口（如电源接口，COM串口等）；支持Windows 7及上版本的Windows操作系统。

液晶屏：LED 背光；背光寿命：≥30,000 小时；显示分辨率≥1920\*1080；响应时间≤8ms。

触摸屏：触摸点数≥10 点；响应时间：≤25ms；定位精度：＜2mm；透光率：≥85%；操作寿命：≥60,000,000 次；通讯方式为USB。

扫描主机：接口类型为USB；触发方式包括自动感应触发、命令触发、按键触发；分辨率≥640\*480；扫描角度支持但不限于58o，65o，360o（左右、前后、转动）；单次扫描速度≤200MS。

此外，具备身份证的识别、读取、共享，且以USB接口实现通信；读取时间小于1s；阅读距离0-3cm; SDK支持VC/DELPHI/VB/PB等。具备医保卡的识别、读取、共享，且以USB接口实现通信；支持接触式和非接触式读卡方式。具备热敏打印机，且以USB接口实现通信；打印分辨率不低于200dpi；打印速度不小于150MM/秒；驱动支持微软XP/win7/win8/win8.1/win10(32bit和64bit)、Android 4.0及以上、Ubuntu系统等。

除涉及操作系统的相关内容，其他参数接收更高（或同等）性能配置。落地款和壁挂款均参考以上配置。

（二）显示屏参考配置

显示屏不低于46英寸；分辨率不低于1920\*1080。