**南通市第二人民医院网络改造项目询价文件**

一、 项目及需求：

（一）项目名称：南通市第二人民医院网络改造项目

（二）项目预算：14000.00元（超过预算为无效报价）

（三）工期：合同签订后15日内完成

（四）质保期：不少于3年

（五）报价含税费、施工费、材料费、设备费、人工费及施工过程中涉及到的其他一切费用。

（六）项目需求：

**1、改造清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 质保期 | 交付时间 |
| 1 | 避难间办公室网络改造 | 1批 | ≥3年 | 签订合同后15天 |
| 2 | 急诊抢救大厅中央监护网络改造 | 1批 | ≥3年 | 签订合同后15天 |

**2、要求（包含但不限于以下要求）:**

2.1配置要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 急诊抢救大厅 | 位置 | 数量 | 单位 |
| 抢救大厅吊塔9组 | 21网络点位 | 个 |
| 抢救大厅设备带 | 9网络点位 | 个 |
| 监护大屏 | 2网络点位 | 个 |
| 双口网络面板模块（监护大屏） | 2 | 个 |
| 24口网络交换机 | 2 | 台 |
| CAT6 | 6（预估，不另行增加费用） | 箱 |
| 标准化9U机柜 | 1 | 架 |
| 避难间办公室 | 双口网络面板模块（含底盒） | 32网络点位 | 个 |
| 金属地槽 | 40 | 米 |
| 24口网络交换机 | 1 | 台 |
| 标准化9U机柜 | 1 | 架 |
| CAT6 | 3（预估，不另行增加费用） | 箱 |
| 其他辅材、开槽、人工、网络跳线等其他所有费用 | 1 | 批 |

服务要求：

2.2所有网络面板包含网络模块；（急诊抢救大厅吊塔及设备带网络面板模块目前已安装到位）

2.3该网络改造项目最终需与院区既有的内网保持畅通。

2.4部分利旧设备不得恶意破坏。

2.5做好网线标识

2.6勘察现场联系人王老师13813719673，网线数量为预估，施工后不增加网线费用。

2.7按网络点位1：1配置网络跳线

**二、评标方法**

本次采购为最低价中标法。本项目不接受备选方案或有选择的报价，只允许一个报价。评标小组由院内招标小组成员组成。如投标不足三家时，可变更采购方式。

**三、付款方式**

网络改造工程安装调试验收合格且乙方已按照甲方要求提供了技术培训、技术资料，开具全额发票满两个月后，支付该项目成交总额的 80%；前述付款满壹年后，经甲方确认在此期间该项目无质量问题及乙方无其它违约事项后支付余款。付款方式为转账。

**四、投标材料要求**（下列材料加盖单位公章，按序扫描成一个PDF文件）

1、公司营业执照复印件（不得超范围经营，否则中标人承担全部责任）

2、法定代表人身份证复印件

3、法定代表人授权书（法定代表人参加可不提供）

4、被授权人身份证复印件（法定代表人参加可不提供）

5、报价一览表(格式见附件)

五、标书送达地址及时间、开标时间

1、投标文件发送至：nteycg5@126.com（★可加密，邮箱必须留联系人电话并保持畅通，以便索取密码，否则后果自负）

2、投标接受截止时间：2024年1月12日下午5：00（以邮箱时间为准）

3、开标时间：医院择期开标

六、联系方式：

采购单位：南通市第二人民医院

采购单位联系人：沈老师13861901386；邓老师17696757807

 2024年1月10日

附件：报价一览表

**报 价 一 览 表**

|  |  |
| --- | --- |
|  **供应商全称****（盖章）** |  |
| **联系人（签名）** |  | 联系电话 |  |
| **报价日期** | 年 月 日 |
| **投标人承诺** | 本公司完全响应采购文件要求，如虚假应标，本公司承担所有责任及一切损失，包含但不限于退货等。 |
| **项目名称** | 南通市第二人民医院网络改造项目 |
| **投标总价****（元）** | 大写： 小写：¥ |
| **质保期** |  年 |
| **交付期** | 合同签订后 天 |
| **优惠条件** |  |
| 报价明细**（明细总金额应等于投标总价）** |
| **序号** | **位置** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** |
| 1 | 双口网络面板模块（监护大屏） | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 24口网络交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | CAT6 | 6（预估，不另行增加费用） | 箱 |  |  |
| 4 | 标准化9U机柜 | 1 | 架 |  |  |
| 5 | 双口网络面板模块（含底盒） | 32网络点位 | 个 |  |  |
| 6 | 金属地槽 | 40 | 米 |  |  |
| 7 | 24口网络交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 标准化9U机柜 | 1 | 架 |  |  |
| 9 | CAT6 | 3（预估，不另行增加费用） | 箱 |  |  |
| 10 | 其他辅材、开槽、人工、网络跳线等其他所有费用 | 1 | 批 |  |  |